HONEYWELL YOUJIE HH360

1D vezetékes vonalkódolvasó

A képalkotó technológián alapuló vonalkódolvasók (amelyben a CCD érzékelők új generációját használják) gyártásában piacvezető, az amerikai Honeywell cég, amelynek egyik legújabb terméke a lineáris képalkotó technológiájú YOUJIE HH360 vonalkódolvasó.

A Honeywell HH360 lineáris képalkotó jól olvassa a kisméretű, sűrű vagy a rossz minőségű vonalkódokat, de legfontosabb tulajdonsága az extrém gyors adatátviteli sebesség billentyűzeten vagy USB HID interfész esetén, amely hosszabb vonalkódok pl. EAN128 – GS1 Databar használatánál előnyös.

A HH360 maximális olvasási távolsága elérheti a 60 cm-t.

Az olvasó különleges tulajdonsága, hogy átkapcsolható egy úgynevezett „auto-scan” üzemmódba, amikor is az olvasást indító trigger gomb megnyomása nélkül, folyamatosan pásztáz, ezáltal kényelmesebb és gyorsabb lesz a felhasználók munkáját.

A Honeywell 1300g lineáris olvasó 5 év jótállással kerül forgalomba.

 

Főbb alkalmazási területek

 Kiskereskedelmi alkalmazások

Tulajdonságok

A készülék egydimenziós vonalkódok olvasására alkalmas

IP40-es környezetállóság

Natív magyar és más nemzetközi billentyűzet támogatása.

Robosztus kivitel, akár 1,5 m magasról többször leejthető kemény felületre

Nagyobb olvasási sebesség A HH360 olvasó sebessége akár 300 olvasás másodpercenként

2 év kiterjesztett jótállás





Technikai paraméterek

|  |  |
| --- | --- |
| Külső méret: | 15.6 cm M x 9.8 cm SZ x 12.8 cm M |
| Súly: | 140 gramm  |
| Szín: | Fekete |
| Környezeti ellenálló képesség: | IP42 |
| Ütésállóság: | 1,5 méter akár beton felületre  |
| Szenzor: | 1D imager |
| Imager felbontás: | 630nm LED és 3648 érzékelőből álló lineáris imager |
| Olvasási távolság: (GS1 13 13mil) | 50 cm  |
| Olvasási szögek: | dőlésszög: +/- 60 fok, billenésszög /- 75 fok |
| Nedvesség és páratartalom: | 5-95% nem lecsapódó páratartalom is megengedett |
| Hőmérséklet tartományok: | 0 - 40 C működési és -40..+70 tárolási hőmérséklet tartomány |
| Tápellátás: | 4,5..5,5V tápfeszültség igény, 180 mA áramfelvétel |
| Interfész: | USB, RS232, PS2,  |
| Minimális kontraszt: | 20% |

 

IBCS Hungary Kft.

1135 Budapest,

Reitter Ferenc u. 45-49.

Tel.:+36 1 451 6070

Fax: +36 1 399 9707
info@ibcs.hu

www.ibcs.hu